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福州市生态环境局
关于万华化学（福建）有限公司万华福建工业园东西区外管廊连接管道项目环境影响报告书的审批意见


万华化学（福建）有限公司：
你司报送的《万华化学（福建）有限公司万华福建工业园东西区外管廊连接管道项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。经研究，并征求福州市福清生态环境局意见，现提出审批意见如下：
一、万华化学（福建）有限公司万华福建工业园东西区外管廊连接管道项目选址在福州江阴港城经济区,主要建设内容：在福州江阴港城经济区东、西部公用管廊及万融自建管廊上敷设4段工艺物料管道，总长度14056.4米，用于输送各类化学品及物料。
根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心出具的技术评估报告（编号2-2026-024）,该项目符合生态环境分区管控要求，符合《福州江阴港城经济区产业发展规划》《福州江阴港城经济区化工新材料专区总体发展规划（2025-2030年）》等规划及其规划环评要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施要求，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设是可行的。我局原则同意《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。
二、项目设计、施工和运营须符合国家有关标准规范及生态环境保护要求。你司在施工期和运营期应按《报告书》确定的内容，认真落实《报告书》各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作：
（一）加强施工期的生态环境保护工作，合理安排作业时间、切实采取有效措施，严格控制施工过程产生的扬尘、污水、噪声和固废等，降低对周边环境造成的影响。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定，转移执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。
（二）施工期产生的管道清洗、试压废水委托万华环保科技公司编组站中水回用系统进行处理达标后排放；运营期开停车及检修期间产生的冲洗废水引至万华环保科技低浓污水处理站进行处理达标后排放，不得排放周边水体。运营期开停车、检修期间废气依托码头低温罐火炬进行处理达标后高空排放。
（三）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施要求。加强管道防腐设计，在跨河道、排洪渠的输送液态物质管道应采用套管，试压合格后方可投产，管道全线采用监控与泄漏检测系统。配备足够的封堵物资，防止事故泄漏物料和消防废水进入地表水环境和海洋环境。及时修编突发生态环境事件应急预案并报生态环境部门备案，完善与园区、当地政府及相关部门应急联动机制，定期开展应急演练，有效防范和应对环境风险。
三、《报告书》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告书》自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环评应当依法报生态环境部门重新审核。
四、项目应加强环境管理，推进落实各项生态环境保护措施。严格执行环境保护“三同时”制度，加强施工期环境管理。竣工后应按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，竣工后，由福州市福清生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

                              福州市生态环境局        
2026年9月3日        
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