附件 
工程量清单
	序号
	项目
	规格
	单位
	数量
	施工区域
	备注

	拆除（铲除）部分

	1
	墙面漆面铲除
	（1）原有乳胶漆涂层墙面
（2）人工铲除墙面原有乳胶漆涂层，基层清理，清除起皮、粉化旧漆膜，清理附着物
	㎡
	2500
	建筑室内墙面
	现场作业，含垃圾下楼

	2
	地面拆除
	（1）室内原有木地板地面拆除                             （2）拆除室内原有木地板及配套木踢脚线，拆除板材、构件分类归集
	㎡
	25
	建筑室内区域
	现场作业，含垃圾下楼

	3
	垃圾清运
	（1）外运及垃圾处置
（2）垃圾（废料）清理，袋装归集，外运。
	台车
	2.00
	施工现场
	垃圾外运，含装车

	墙面、地面修缮部分

	1
	抹灰面油漆涂料
	（1）室内墙面
（2）工序：基层处理（含扒底、渗透剂施工等） → 修补找平 → 批刮腻子（2遍）→ 打磨 → 清理浮灰 → 涂刷抗碱封闭底漆（1 遍） → 涂刷面漆（1遍）
（3）改造所属区域
	㎡
	2500
	建筑室内墙面
	现场作业，人工材料费

	
	地面保护
	（1）强化木地板，12mm厚度
（2）改造所属区域
	㎡
	700
	建筑室内区域
	现场作业

	2
	地板铺装（含5%损耗）
	（1）强化木地板，12mm厚度，防潮型
（2）改造所属区域
	㎡
	25
	建筑二楼办公室（2间）
	品牌

	
	防潮垫
	（1）3.0mm厚度
（2）改造所属区域
	㎡
	25
	建筑二楼办公室（2间）
	配套

	3
	露台女儿墙内表面石头漆
	（1）阳台护栏水包砂喷涂
（2）表面抹灰铲除，界面剂滚涂，批底
（3）表面防水剂喷涂
	㎡
	13
	建筑二楼阳台女儿墙内侧
	现场作业，人工材料费

	室内门更换部分

	1
	原室内门拆除
	（1） 拆除原有室内门（含门扇、门框、门套线及旧五金件）
（2） 拆除物清理并外运
	樘
	2.00
	建筑二楼办公室（2间）
	现场作业，含垃圾下楼

	2
	门洞墙体修整
	（1）按新门尺寸对门洞进行剔凿、补砌、抹灰找平，使洞口尺寸、方正度、垂直度与相邻门一致
	个
	2.00
	建筑二楼办公室（2间）
	现场作业，含垃圾下楼

	3
	成品门供应及安装
	（1）成品木门安装
（2）合页、门锁、门吸、把手安装
（3）门框与墙体间缝隙填充
（4）门洞修整及安装造成的周边墙面破损恢复
	樘
	2.00
	建筑二楼办公室（2间）
	现场作业，人工材料费

	其他零星修缮部分

	1
	实验台
	（1）维修原有实验台柜已损坏门板、铰链（含墙体施工时需移动或拆装）
（2）维修产生的垃圾清理并外运
	项
	1.00
	原有全部实验工作台
	现场作业，人工材料费

	2
	柜子
	（1）维修原有实验高柜已损坏门板、铰链、重新调整水平（含墙体施工时需移动或拆装）
（2）维修产生的垃圾清理并外运
	项
	1.00
	原有全部实验室高柜
	现场作业，人工材料费


注意事项：
（1）油漆、木地板需采用符合国标的国内一线品牌产品，油漆参考品牌：立邦、嘉宝莉、三棵树等，木地板参考品牌：圣象、好太太、欧派等；
（2）要求选用国内一线品牌优质五金配件，主要性能要求如下：
①铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准；
②导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准；
③拉手：符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。
（3）供应商须负责施工垃圾的清运及合法处置，费用含在总报价中。垃圾应清运至合法消纳场所，严禁随意倾倒、违规处置等违法行为；因此产生的罚款及法律责任由供应商承担，采购人有权查验清运凭证。

