附件
表1  2026年第二季度环评文件复核成绩
	序号
	项目名称
	编制单位
	环评类型
	质量评分

	1
	青瑞建筑材料生产项目
	福建绿川环保科技有限公司
	报告表
	70.5

	2
	超高纯半导体靶材项目
	福州壹澜五蕴环保有限公司
	报告表
	69.5

	3
	万华化学（福建）有限公司万华福建工业园MDI一体化配套项目-48万吨/年甲醛项目
	福建省石油化学工业设计院有限公司
	报告书
	67.5

	4
	福建一硕环保科技有限公司建筑垃圾资源化项目
	福建省建筑轻纺设计院有限公司
	报告表
	67.5

	5
	宝钢德盛50MW余气及25MW余热发电项目
	中科南谷（福建）科技咨询有限公司
	报告表
	66.5

	6
	福建晶辉环境科技有限公司晶辉冷气机、取暖器制造项目
	福建榕安环保科技有限公司
	报告表
	66

	7
	福州福耀模具科技有限公司大型模具研发制造中心改扩建项目
	福建省环境保护股份公司
	报告表
	64.5

	8
	福州福韵橡塑制品有限公司汽车配件制品项目
	福建皓荣检测技术有限公司
	报告表
	63.5

	9
	福州金裕丰新材料有限公司年加工家居用品配件30万件及年加工改性pp颗粒500吨项目
	福建环诺科技有限公司
	报告表
	63

	10
	福州京东方光电科技有限公司福州京东方阵列工艺光刻精度升级技改项目
	福建省方圆环保科技有限公司
	报告表
	63

	11
	福州星耀眼科医院项目
	福建中森亚环保科技有限公司
	报告表
	58.5


项目序号中带*为告知承诺制项目，其余为审批制项

表2复核不合格的环评文件情况 

	序号
	项目名称
	审批部门
	编制单位
	编制

主持人
	环评类型
	质量评分
	主要问题
	判定依据

	1
	福州星耀眼科医院项目

	福州市鼓楼生态环境局
	福建中森亚环保科技有限公司

	林晶

	报告表
	58.5
	1. 项目报告书提出项目污水最终接入福州市祥坂污水处理厂，并在接管可行性分析中提出福州市祥坂污水处理厂主要处理福州市西湖截污管、白马河以西及其支流大庆河两岸汇集来的污水，服务面积约560hm2。但是项目所在地福州市鼓楼区五一中路47号1号商业楼（位于白马河以东），不属于福州市祥坂污水处理厂服务范围内，应该在洋里污水厂服务范围内。

属于“建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法中的第26条中”（八）环境影响评价范围内的相关环境要素现状调查与评价、区域污染源调查内容不全或者结果错误。
2. 按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466 2005）中的“5.4.4　检验室废水应根据使用化学品的性质单独收集，单独处理。”的要求，项目中的检验室废水直接进入污水处理站，未按其规定要求先单独收集，单独处理后再并入污水处理站处理。
属于“建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法中的第26条中”（十）未按相关规定提出环境保护措施，所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定的。
3. 项目为扩建项目，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中（二）建设项目工程分析的 "与项目有关的原有环境污染问题：改建、扩建及技改项目说明现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况，核算现有工程污染物实际排放总量，梳理与该项目有关的主要环境问题并提出整改措施"，报告表未按该要求对现有工程产生的大气污染物核算实际排放总量，而是用参数计算。住院增设 80 张住院床位且增加工作人员，在核算污水量时工作人员未按正常班和倒班等核算水污染源强。
属于“建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法中的第26条中”（五）污染源源强核算内容不全，核算方法或者结果错误的。
4. 项目为“原有的服务范围中增加手术和住院服务”，住院增设80张住院床位，增设后项目是否增设食堂，这80张住院床位上的被子、病号服等的清洗、消毒依托哪里，是否设备用电源等，项目概况描述不全。
属于“建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法中的第26条中”（三）建设项目概况描述不全或者错误的。
	《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》第二十六条第（三）项、第（五）项、（八）项、第（十）。


